Проведенные мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов МАУ ДО «ДШИ «Гармония».

1. Проезд Заречный, 4 а:

- кнопка вызова персонала

- тактильная плитка перед крыльцом главного входа

- предупредительный знак «Желтый круг»

- выделены желтым цветом первая и последняя ступени крыльца

- на ступенях смонтирован профиль алюминиевый антискользящий с резиновыми вставками желтого цвета

- подъемная платформа для МГН (маломобильные группы населения)

- таблички с названием и графиком работы школы, дублированные азбукой Брайля

- пандус перекатной

- пандус телескопический

- индукционная портативная система

- ограждение из нержавеющей стали

- на дверях административных кабинетов таблички с дублированием азбукой Брайля

- пандус стационарный на запасном выходе

- лестничный подъемник – ступенькоход

2. Улица Станционная, 28:

- звуковой маяк

- кнопка вызова персонала

- пандус стационарный

- пандус приставной

- выделены желтым цветом первая и последняя ступени крыльца

- на ступенях смонтирован профиль алюминиевый антискользящий с резиновыми вставками желтого цвета

- предупредительный знак «Желтый круг»

- мнемосхема внутренняя

 - индукционная портативная система

- ограждение и поручни пристенные из нержавеющей стали

- информационный терминал

- санузел для МГН

- кнопка вызова персонала внутренняя

Запланированные мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов МАУ ДО «ДШИ «Гармония».

 1 . Проезд Заречный, 4 а:

- световой маяк

- звуковой маяк

- направляющие тактильные ленты

- тактильные пиктограммы

- выделение цветом дверных ручек и дверных проемов

- мнемосхема внутренняя

2. Улица Станционная, 28:

- световой маяк

- направляющие тактильные ленты

- тактильные пиктограммы

- выделение цветом дверных ручек и дверных проемов

 - на дверях кабинетов таблички с дублированием азбукой Брайля

 - таблички с названием и графиком работы школы, дублированные азбукой Брайля

 - пандус стационарный на запасной выход